**BİRİM FİYAT TEKLİF CETVELİ**

İhale kayıt numarası : 2020/230190

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| *A1* | | | | | *B2* | |
| **Sıra No** | **Iş Kalemi No** | **İş Kaleminin Adı ve Kısa Açıklaması** | **Ölçü Birimi** | **Miktarı** | **Teklif Edilen Birim Fiyat** (Para birimi belirtilerek) | **Tutarı** (Para birimi belirtilerek) |
| 1 | TLS.10\*20 | 20\*20\*8 - 10\*10\*8 CM EBATLARINDA BAZALT KAPLAMALI BETON PLAK YAPILMASI | metrekare | 3.000 |  |  |
| 2 | TLS.17.155 | 6 CM YÜKSEKLİĞİNDE (SİYAH VEYA BEYAZ RENKLERDE) BAZALT KAPLAMALI BETON KİLİTLİ PARKE İLE DÖŞEME KAPLAMASI YAPILMASI | metrekare | 2.000 |  |  |
| 3 | TLS.17.175 | 70x20x15 CM BOYUTLARINDA (SİYAH veya BEYAZ RENKLİ) BAZALT KAPLAMALI BETON BORDÜR YAPILMASI | metre | 6.000 |  |  |
| 4 | TLS.23\*24\*80 | 23\*24\*80 Bazalt kaplamalı Beton bordür (MT) | metre | 2.000 |  |  |
| 5 | TLS.27.578 | Her genişlikte kargir duvar üzerine normal çimentolu beton harpuşta yapılması (mozayiksiz) | metrekare | 100 |  |  |
| 6 | TLS.30\*60 | 30\*60\*8-30\*30\*8 CM EBATLARINDA BAZALT KAPLAMALI BETON PLAK YAPILMASI | metrekare | 3.000 |  |  |
| 7 | TLS.689/C | Bazalt Merdiven Basamağı Kaplaması Yapılması (B:3 cm, R:2 cm) | metre | 400 |  |  |
| 8 | TLS.689/H | BAZALT BORDÜR YAPILMASI (12\*20\*50) | metre | 1.500 |  |  |
| 9 | TLS.APARKE | GRANİT AGREGALI KUMLAMALI BETON PARKE TAŞLARI İLE ZEMİN KAPLAMASI YAPILMASI | metrekare | 1.000 |  |  |
| 10 | TLS.BZLT | 3\*30\*60 CM BOY EBATLARINDA KUMLAMALI, PATİNATOLU BAZALT TAŞ İLE YER DÖŞEMESİ YAPILMASI | metrekare | 3.000 |  |  |
| 11 | TLS.ENG.BETON | Hissedilebilir Beton Zemin Yapılması | metre | 500 |  |  |
| 12 | TLS.SPARKE | BAZALT AGREGALI KUMLAMALI BETON PARKE TAŞLARI İLE ZEMİN KAPLAMASI YAPILMASI | metrekare | 1.000 |  |  |
| 13 | TLS.TRTN1 | Çarpma etkisini azaltan antistatik kauçuk zemin kaplaması yapılması (3cm kalınlıkta, 40\*40 veya 50\*50 ebatlarında) | metrekare | 500 |  |  |
| 14 | 15.150.1004 | Beton santralinde üretilen veya satın alınan ve beton pompasıyla basılan, C 20/25 basınç dayanım sınıfında, gri renkte, normal hazır beton dökülmesi (beton nakli dahil) | metreküp | 500 |  |  |
| 15 | 15.210.1003 | Ocaktan çaplanmış moloz taşı ile 200 dozlu çimento harçlı kargir inşaat yapılması | metreküp | 250 |  |  |
| 16 | 15.180.1003 | Plywood ile düz yüzeyli betonarme kalıbı yapılması | metrekare | 500 |  |  |
| 17 | 15.160.1002 | Nervürlü çelik hasırın yerine konulması 3,001-10,000 kg/m² (10,000 kg/m² dahil) | ton | 1,5 |  |  |
| 18 | 15.160.1003 | Ø 8- Ø 12 mm nervürlü beton çelik çubuğu, çubukların kesilmesi, bükülmesi ve yerine konulması | ton | 5 |  |  |
| 19 | 15.160.1004 | Ø 14- Ø 28 mm nervürlü beton çelik çubuğu, çubukların kesilmesi, bükülmesi ve yerine konulması | ton | 3 |  |  |
| 20 | 15.435.1302 | 30x10xserbestboy cm boyutlarında normal çimentolu buhar kürlü beton oluk taşı döşenmesi ( her renk) | metre | 5.000 |  |  |
| 21 | 15.275.1001 | Taş duvar yüzeylerine gömme oluklu derz yapılması | metrekare | 100 |  |  |
| 22 | Y.TLS.BGNT | GRANÜL KAPLI DEKORATİF YÜZEYLİ BETON PARKE TAŞI İLE ZEMİN KAPLAMASI YAPILMASI | metrekare | 10.000 |  |  |
| **TOPLAM TUTAR** (K.D.V Hariç) | | | | | |  |

\*Birim fiyat teklif ve karma teklif istenen ihalelerde teklif mektubu ekine konacaktır.

Tabloya gerektiği kadar satır eklenecektir.

|  |
| --- |
| Adı - SOYADI / Ticaret unvanı |
| Kaşe ve İmza 3 |

1 Bu sütun idarece hazırlanacaktır.

2 Bu sütun isteklilerce doldurulacaktır.

3 Teklif vermeye yetkili kişi tarafından her sayfası ad soyad/ticaret unvanı yazılarak imzalanacaktır. Ortak girişim olarak teklif verilmesi halinde, her sayfası ad soyad/ticatet unvanı yazılarak bütün ortaklar veya yetki verdikleri kişiler tarafından imzalanacaktır