**BİRİM FİYAT TEKLİF CETVELİ**

İhale kayıt numarası : 2020/361975

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| *A1* | | | | | *B2* | |
| **Sıra No** | **Iş Kalemi No** | **İş Kaleminin Adı ve Kısa Açıklaması** | **Ölçü Birimi** | **Miktarı** | **Teklif Edilen Birim Fiyat** (Para birimi belirtilerek) | **Tutarı** (Para birimi belirtilerek) |
| 1 | 25.100.1020 | 50x60 cm Yarım Ayaklı Tk | adet | 15 |  |  |
| 2 | 25.100.1007 | 37x45 cm Konsollu Yarım Ayaklı Tk. | adet | 3 |  |  |
| 3 | 25.104.1002 | Takriben 40x60 cm ayna | adet | 25 |  |  |
| 4 | 25.108.1101 | Plastik sifonlu pikten takriben 50x60 cm Ekstra Sınıf, Fayans camlaşmış çini, ALATURKA HELA TAŞLARI (TS.799) | adet | 20 |  |  |
| 5 | 25.112.1101 | Takriben 35x55 cm (Ekstra kalite) | takım | 4 |  |  |
| 6 | 25.112.1103 | Bedensel engelli için, takriben 35x70 cm Ekstra kalite. (Klozetin oturma yerinin yerden yüksekliği 43 cm ile 48 cm arasında olmalıdır), KENDİNDEN REZERVUARLI ALAFRANGA HELA VE TESİSATI | adet | 2 |  |  |
| 7 | 25.112.1250 | Çocuk Kullanımına Uygun Rezervuarlı Alafranga Hela ve Tesisatı, Çocuk Kullanımına Uygun Rezervuarlı Klozet ve Tesisatı, KENDİNDEN REZERVUARLI AZ SU TÜKETEN ALAFRANGA HELA VE TESİSATI (TS 800 EN 997) | takım | 8 |  |  |
| 8 | 25.130.1101 | 1/2" Kısa musluk, süzgeçli rozet dahil. | adet | 30 |  |  |
| 9 | 25.130.1102 | 1/2" Uzun musluk, süzgeçli rozet dahil. | adet | 25 |  |  |
| 10 | 25.130.3107 | Çift kumandalı, duvardan çıkışlı eviye bataryası, Eviye Bataryaları | adet | 20 |  |  |
| 11 | 25.135.4001 | Engelliler için tutunma barı, Engelliler için tutunma barı | adet | 1 |  |  |
| 12 | 097-203 | Sert plastik 10x10 cm, Yer süzgeci (TS-327/2'a ya göre) | adet | 3 |  |  |
| 13 | 25.700.1201 | Hortum Çapı DN 25 Hortum Uzunluğu 20 m, Tüplü Model Yangın Dolapları, TS. EN 671-1 NORMLARINDA | adet | 1 |  |  |
| 14 | 15.280.1011 | Saten alçı kaplaması yapılması (ortalama 1 mm kalınlık) | metrekare | 200 |  |  |
| 15 | 77.100.1002 | Patlayıcı madde kullanmadan kireç ve melez harçlı kargir inşaatın yıkılması | metreküp | 10 |  |  |
| 16 | 77.100.1005 | Makina ile demirli ve demirsiz beton inşaatın yıkılması | metreküp | 10 |  |  |
| 17 | 77.100.1014 | Her türlü ahşap çatı sökülmesi. | metrekare | 30 |  |  |
| 18 | 43.650.1021 | Her türlü ahşap kapı kanadı ve kasası ile ahşap pencere sökülmesi | metrekare | 60 |  |  |
| 19 | 77.100.1015 | Her türlü kiremit örtülü çatılarda kiremit aktarılması | metrekare | 250 |  |  |
| 20 | 77.100.1017 | Her türlü, sac, pvc, çinko vb. yağmur oluğu sökülmesi | metre | 150 |  |  |
| 21 | 77.100.1042 | Her türlü demir (kapı, pencere, camekan, korkuluk, parmaklık, sac kapı kasası vb.) imalatın sökülmesi | kilogram | 60 |  |  |
| 22 | 25.305.2101 | Pn 20 polipropilen temiz su boru 1/2" 20/3,4 mm Polipropilen temiz su boruları (Montaj malzemesi bedeli hariç) | metre | 10 |  |  |
| 23 | 25.305.2102 | Pn 20 polipropilen temiz su boru 3/4" 25/4,2 mm Polipropilen temiz su boruları (Montaj malzemesi bedeli hariç) | metre | 10 |  |  |
| 24 | 25.305.2103 | Pn 20 polipropilen temiz su boru 1" 32/5,4 mm Polipropilen temiz su boruları (Montaj malzemesi bedeli hariç) | metre | 50 |  |  |
| 25 | 25.305.6101 | Sert PVC plastik pis su borusu (geçme muflu, çap: 50-40 mm, et kalınlığı 3 mm) (Montaj malzemesi bedeli hariç) | metre | 10 |  |  |
| 26 | 25.305.6102 | Sert PVC plastik pis su borusu (geçme muflu, çap: 75-70 mm, et kalınlığı 3 mm) (Montaj malzemesi bedeli hariç) | metre | 5 |  |  |
| 27 | 25.305.6103 | Sert PVC plastik pis su borusu (geçme muflu, çap: 100-110 mm, et kalınlığı 3 mm) (Montaj malzemesi bedeli hariç) | metre | 55 |  |  |
| 28 | 15.520.1001 | Tip ahşap gömme dolap yapılması ve yerine monte edilmesi(2,50x1,80)=4,50m² | metrekare | 5 |  |  |
| 29 | 15.520.1002 | Tip ahşap mutfak tezgah altı dolabı yapılması ve yerine monte edilmesi (1,68x0,85)=1,43m² | metrekare | 5 |  |  |
| 30 | 15.520.1003 | Tip ahşap mutfak tezgah üstü dolabı yapılması ve yerine monte edilmesi (3,04x0,80)=2,46m² | metrekare | 5 |  |  |
| 31 | 15.535.1018 | 30x30 cm ebadında 0,50 mm kalınlığında minimum 20 mikron elektrostatik toz boyalı(polyester esaslı) delikli alüminyum plakadan (EN AW 3000 serisi) sarkmalı sistem asma tavan yapılması | metrekare | 10 |  |  |
| 32 | 15.535.1051 | 60x60 cm ebatlarında sert PVC den yapılmış her renk ve desende asma tavan karoları ile asma tavan yapılması | metrekare | 10 |  |  |
| 33 | 25.120/5 | Tek. yer döş.kap.(Her renk halı döş) yün es. köpük tab. tafting (halkalı hav.) | metrekare | 15 |  |  |
| 34 | 35.100.7101 | 4 Otomatik sigortalık, Halojensiz alev geciktirici tip sıva üstü tablolar | adet | 1 |  |  |
| 35 | 35.100.7104 | 12 Otomatik sigortalık, Halojensiz alev geciktirici tip sıva üstü tablolar | adet | 1 |  |  |
| 36 | 35.100.7107 | 24 Otomatik sigortalık, Halojensiz alev geciktirici tip sıva üstü tablolar | adet | 1 |  |  |
| 37 | 35.115.1021 | 4x40 A'e kadar (30 mA), Kaçak akım koruma şalterleri (TS EN 61008-1/TS EN 61008-2-1) | adet | 1 |  |  |
| 38 | 35.115.1061 | 4x40 A'e kadar (300 mA), Kaçak akım koruma şalterleri (TS EN 61008-1/TS EN 61008-2-1) | adet | 1 |  |  |
| 39 | 35.105.1110 | 16 A'e kadar (3 kA), Anahtarlı Otomatik Sigortalar (3 kA kesme kapasiteli) | adet | 5 |  |  |
| 40 | 35.105.1211 | 25 A'e kadar (6 kA), Anahtarlı Otomatik Sigortalar (6 kA kesme kapasiteli) | adet | 5 |  |  |
| 41 | 35.140.2131 | 3x2,5 mm² P.18, Peşel, Bergman veya PVC boru içindeTS 9756 HD 21.1 S2, TS 9757 HD 21.2 S2, TS 9758 HD 21.3.S3, TS 9759 HD 21.4 S2, TS 9760 HD 21.5 S3, TS IEC 227-6, TS HD 21.7 S2, TS HD 21.8 S1, TS HD 21.13 S1'e uygun, NV (NYA) iletkeni ile kolon ve besle | metre | 50 |  |  |
| 42 | 35.140.2130 | 3x1,5 mm² P.14, Peşel, Bergman veya PVC boru içindeTS 9756 HD 21.1 S2, TS 9757 HD 21.2 S2, TS 9758 HD 21.3.S3, TS 9759 HD 21.4 S2, TS 9760 HD 21.5 S3, TS IEC 227-6, TS HD 21.7 S2, TS HD 21.8 S1, TS HD 21.13 S1'e uygun, NV (NYA) iletkeni ile kolon ve besle | metre | 50 |  |  |
| 43 | 35.160.1101 | Normal sorti, Aydınlatma sortisi | adet | 50 |  |  |
| 44 | 35.160.1102 | Komütatör sorti, Aydınlatma sortisi | adet | 50 |  |  |
| 45 | 35.160.1500 | Güvenlik hattı priz sortisi, Priz sortisi | adet | 50 |  |  |
| 46 | 35.170.1105 | Sıva üstü, min. 60x60 ebatlarında LED'li tavan armatürü (ışık akısı en az 3300 lm, tüketim değeri en fazla 36 W olan) | adet | 20 |  |  |
| 47 | 35.170.5202 | 360º tavan tipi sıva üstü hareket sensörü, Hareket Sensörleri | adet | 3 |  |  |
| 48 | 35.185.1110 | Sıva üstü normal anahtar (TS 4915 EN 60669-1), AYRI YAPILAN TESİSAT KISIMLARI | adet | 30 |  |  |
| 49 | 35.185.1111 | Sıva üstü komitatör anahtar (TS 4915 EN 60669-1), AYRI YAPILAN TESİSAT KISIMLARI | adet | 30 |  |  |
| 50 | 35.190.1701 | Topraklı priz 16 A-250 V (45x45 mm), Kablo Kanal Prizleri | adet | 30 |  |  |
| 51 | 35.190.1703 | Telefon prizi RJ-11 veya RJ-12 (6 kontaklı) (22,5x45 mm), Kablo Kanal Prizleri | adet | 15 |  |  |
| 52 | 35.190.1704 | Data prizi CAT 5e veya CAT 6e RJ-45 (8 kontaklı) (22,5x45 mm), Kablo Kanal Prizleri | adet | 15 |  |  |
| 53 | 35.480.1000 | Televizyon sortisi, ANTEN TESİSATI | adet | 5 |  |  |
| 54 | 35.505.2030 | Utp Cat 6 Kablo, BAKIR DATA KABLOLARI | metre | 100 |  |  |
| 55 | 15.465.1004 | Gömme silindirli iç ve dış kapı kilidinin yerine takılması (Geniş ve dar tip) | adet | 15 |  |  |
| 56 | 15.465.1008 | Kapı kolu ve aynalarının yerine takılması (Kromajlı) | adet | 15 |  |  |
| 57 | 15.465.1010 | Menteşenin yerine takılması | adet | 15 |  |  |
| 58 | 15.465.1202 | İspanyolet takımının yerine takılması (kol dahil) 180 cm'e kadar, 3 kavramalı | adet | 5 |  |  |
| 59 | 48.410.1001 | 3 cm Renkli Mermer Plaklarla Tezgah Üstü Kaplaması Yapılması | metrekare | 5 |  |  |
| 60 | 48.510.1002 | 13 mm Compact Laminat ile Bölme Panosu ve Kapı Yapılması | metrekare | 20 |  |  |
| 61 | TLS.689/C | Bazalt Merdiven Basamağı Kaplaması Yapılması (B:3 cm, R:2 cm) | metre | 230 |  |  |
| 62 | TLS.689/H | BAZALT BORDÜR YAPILMASI (12\*20\*50) | metre | 50 |  |  |
| 63 | TLS.BZLT | 3\*30\*60 CM BOY EBATLARINDA KUMLAMALI, PATİNATOLU BAZALT TAŞ İLE YER DÖŞEMESİ YAPILMASI | metrekare | 300 |  |  |
| 64 | TLS.ELEKT2 | Sıva Üstü Slim Yuvarlak Led Panel 18W | adet | 15 |  |  |
| 65 | TLS.ELEKT3 | 18W Ledli Bant Tipi Armatür | adet | 10 |  |  |
| 66 | TLS.ELEKT4 | 36W Ledli Bant Tipi Armatür | adet | 10 |  |  |
| 67 | TLS.İOLUK | 0,50 MM KALINLIKTA SAC YAĞMUR İNİŞ OLUĞI YAPILMASI | metre | 20 |  |  |
| 68 | TLS.OLUK | 0,50 MM KALINLIKTA SAC YAĞMUR OLUĞU YAPILMASI | metre | 50 |  |  |
| 69 | TLS.POTA | Cam panyalı basketbol potasının yapılması ve yerine monte edilmesi | adet | 3 |  |  |
| 70 | TLS.PVCTEL | Pvc Kaplı Tel Örgü Yapılması | metrekare | 120 |  |  |
| 71 | V.0711 | İşlenerek dekore edilmiş her çeşit demirden parmaklık, korkuluk v.b.dekoratif (perforje) imalat yapılması ve yerine konulması (her çeşit demirlerden merdiven, balkon, köprü korkulukları çeşitli parmaklıklar, kaplamalar, bölmeler ve benzeri) | kilogram | 100 |  |  |
| 72 | 15.150.1004 | Beton santralinde üretilen veya satın alınan ve beton pompasıyla basılan, C 20/25 basınç dayanım sınıfında, gri renkte, normal hazır beton dökülmesi (beton nakli dahil) | metreküp | 300 |  |  |
| 73 | 15.210.1003 | Ocaktan çaplanmış moloz taşı ile 200 dozlu çimento harçlı kargir inşaat yapılması | metreküp | 100 |  |  |
| 74 | 15.225.1004 | 10 cm kalınlığındaki techizatsız gazbeton duvar blokları ile duvar yapılması (gazbeton tutkalı ile) (2,50 N/mm² ve 400 kg/m³) | metrekare | 40 |  |  |
| 75 | 15.225.1007 | 15 cm kalınlığındaki techizatsız gazbeton duvar blokları ile duvar yapılması (gazbeton tutkalı ile) (2,50 N/mm² ve 400 kg/m³) | metrekare | 10 |  |  |
| 76 | 15.230.1001 | 9 cm kalınlığındaki taşıyıcı olmayan bimsbeton duvar blokları ile duvar yapılması (bimsbeton tutkalı ile) (min. 1,50 N/mm² ve 600-900 kg/m³, 900 kg/m³ hariç) | metrekare | 20 |  |  |
| 77 | 15.230.1006 | 19 cm kalınlığındaki taşıyıcı olmayan bimsbeton duvar blokları ile duvar yapılması (bimsbeton tutkalı ile) (min. 1,50 N/mm² ve 600-900 kg/m³, 900 kg/m³ hariç) | metrekare | 20 |  |  |
| 78 | 15.305.1004 | Yan ve üst kenarından kenetlenebilen kiremit ile çatı örtüsü yapılması (Sızdırmazlık Sınıfı: Grup 1) (90 donma-çözülme çevrimine dayanıklı) (2 Latalı sistem) | metrekare | 300 |  |  |
| 79 | 15.305.1006 | Mahya kiremitleri ile mahya yapılması (Sızdırmazlık Sınıfı: Grup 1) (90 donma-çözülme çevrimine dayanıklı) | metre | 120 |  |  |
| 80 | 15.255.1003 | 3 mm kalınlıkta elastomer esaslı (-20 soğukta bükülmeli) cam tülü taşıyıcılı ve 3 mm kalınlıkta elastomer esaslı (-20 soğukta bükülmeli) polyester keçe taşıyıcılı polimer bitümlü örtüler ile iki kat su yalıtımı yapılması | metrekare | 50 |  |  |
| 81 | 15.255.1018 | 4,3 mm kalınlıkta elastomer esaslı (-20 soğukta bükülmeli) polyester keçe taşıyıcılı bir yüzü mineral kaplı polimer bitümlü örtü ile tek kat su yalıtımı yapılması | metrekare | 50 |  |  |
| 82 | 15.335.1106 | 8 cm kalınlıkta expande polistren levhalar (EPS - 16 kg/m³ yoğunlukta) ile dış duvarlarda dıştan ısı yalıtımı ve üzerine ısı yalıtım sıvası yapılması (Mantolama) | metrekare | 500 |  |  |
| 83 | 15.190.1002 | Kuvars agregalı (gri) yüzey sertlestirici ve kür uygulaması (taze betonda) | metrekare | 110 |  |  |
| 84 | 15.180.1002 | Ahşaptan düz yüzeyli beton ve betonarme kalıbı yapılması | metrekare | 50 |  |  |
| 85 | 15.180.1003 | Plywood ile düz yüzeyli betonarme kalıbı yapılması | metrekare | 120 |  |  |
| 86 | 15.185.1011 | Ön yapımlı bileşenlerden oluşan tam güvenlikli, dış cephe iş iskelesi yapılması. (0,00-51,50 m arası) | metrekare | 600 |  |  |
| 87 | 15.300.1002 | Ahşaptan oturtma çatı yapılması (çatı örtüsünün altı OSB/3 kaplamalı) | metrekare | 200 |  |  |
| 88 | 15.490.1003 | Laminat parke döşeme kaplaması yapılması (AC4 Sınıf 32) (süpürgelik dahil) | metrekare | 110 |  |  |
| 89 | 15.510.1001 | Ahşaptan masif tablalı iç kapı kasa ve pervazı yapılması yerine konulması | metrekare | 25 |  |  |
| 90 | 15.510.1103 | Laminat kaplamalı, iki yüzü odun lifinden yapılmış levhalarla (mdf) presli, kraft dolgulu iç kapı kanadı yapılması, yerine takılması | metrekare | 30 |  |  |
| 91 | 15.160.1002 | Nervürlü çelik hasırın yerine konulması 3,001-10,000 kg/m² (10,000 kg/m² dahil) | ton | 6 |  |  |
| 92 | 15.160.1003 | Ø 8- Ø 12 mm nervürlü beton çelik çubuğu, çubukların kesilmesi, bükülmesi ve yerine konulması | ton | 2 |  |  |
| 93 | 15.160.1004 | Ø 14- Ø 28 mm nervürlü beton çelik çubuğu, çubukların kesilmesi, bükülmesi ve yerine konulması | ton | 2 |  |  |
| 94 | 15.550.1202 | Lama ve profil demirlerden çeşitli demir işleri yapılması ve yerine konulması | kilogram | 12.000 |  |  |
| 95 | 15.550.1203 | Demir borudan kaynakla korkuluk yapılması, yerine konulması | kilogram | 500 |  |  |
| 96 | 15.455.1001 | Plastik doğrama imalatı yapılması ve yerine konulması (Sert PVC doğrama profillerinden her çeşit kapı, pencere, kaplama ve benzeri imalat) Not: Tüm ana profiller ile ilave profiller, pencere kapalı iken görülmeyen ve dikkat çekmeyen bir yerde, en az 1 m a | kilogram | 100 |  |  |
| 97 | 15.460.1003 | Renkli-mat eloksallı ısı yalıtımsız alüminyum doğrama imalatı yapılması ve yerine konulması | kilogram | 40 |  |  |
| 98 | 15.315.1101 | 0.50 mm kalınlıkta, sıcak daldırma galvaniz üzeri boyalı düz sacdan eksiz oluk yapılması ve yerine montajı (Sac genişiliği toplam 30 cm) | metre | 200 |  |  |
| 99 | 15.540.1102 | Demir yüzeylere iki kat antipas, iki kat sentetik boya yapılması | metrekare | 1.500 |  |  |
| 100 | 15.540.1209 | Eski boyalı yüzeylere astar uygulanarak iki kat su bazlı yarımat antibakteriyel boya yapılması (iç cephe) | metrekare | 2.500 |  |  |
| 101 | 15.540.1304 | Brüt beton, sıvalı veya eski boyalı yüzeylere, astar uygulanarak silikon esaslı su bazlı boya yapılması (dış cephe) | metrekare | 750 |  |  |
| 102 | 15.375.1053 | 40x40 cm anma ebatlarında, her türlü desen ve yüzey özelliğinde, I.kalite, renkli seramik yer karoları ile 3 mm derz aralıklı döşeme kaplaması yapılması (karo yapıştırıcısı ile) | metrekare | 500 |  |  |
| 103 | 15.380.1055 | (25x33 cm) veya (25x40 cm) anma ebatlarında, her türlü desen ve yüzey özelliğinde, I.kalite, renkli seramik duvar karoları ile 3 mm derz aralıklı duvar kaplaması yapılması (karo yapıştırıcısı ile) | metrekare | 900 |  |  |
| 104 | 15.275.1101 | 250/350 kg çimento dozlu kaba ve ince harçla sıva yapılması (dış cephe sıvası) | metrekare | 150 |  |  |
| 105 | 15.275.1105 | 350 kg çimento dozlu harçla tek kat kaba sıva yapılması | metrekare | 250 |  |  |
| 106 | 15.250.1001 | 200 kg çimento dozlu tesviye tabakası yapılması | metrekare | 30 |  |  |
| 107 | 15.470.1010 | PVC ve alüminyum doğramaya profil ile 4+4 mm kalınlıkta 12 mm ara boşluklu çift camlı pencere ünitesi takılması | metrekare | 40 |  |  |
| **TOPLAM TUTAR** (K.D.V Hariç) | | | | | |  |

\*Birim fiyat teklif ve karma teklif istenen ihalelerde teklif mektubu ekine konacaktır.

Tabloya gerektiği kadar satır eklenecektir.

|  |
| --- |
| Adı - SOYADI / Ticaret unvanı |
| Kaşe ve İmza 3 |

1 Bu sütun idarece hazırlanacaktır.

2 Bu sütun isteklilerce doldurulacaktır.

3 Teklif vermeye yetkili kişi tarafından her sayfası ad soyad/ticaret unvanı yazılarak imzalanacaktır. Ortak girişim olarak teklif verilmesi halinde, her sayfası ad soyad/ticatet unvanı yazılarak bütün ortaklar veya yetki verdikleri kişiler tarafından imzalanacaktır