**BİRİM FİYAT TEKLİF CETVELİ**

İhale kayıt numarası : 2020/195873

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| *A1* | | | | | *B2* | |
| **Sıra No** | **Iş Kalemi No** | **İş Kaleminin Adı ve Kısa Açıklaması** | **Ölçü Birimi** | **Miktarı** | **Teklif Edilen Birim Fiyat** (Para birimi belirtilerek) | **Tutarı** (Para birimi belirtilerek) |
| 1 | 18.183/1\_A | Makine ile çimento harçlı kargir ve horasan inşaatın yıkılması | metreküp | 250 |  |  |
| 2 | 15.210.1003 | İdare Malı Moloz Taşı ile 200 Dozlu Çimento Harçlı Kargir İnşaat Yapılması | metreküp | 200 |  |  |
| 3 | TLS.17.155 | 6 CM YÜKSEKLİĞİNDE (SİYAH VE BEYAZ RENKLERDE) BAZALT KAPLAMALI BETON KİLİTLİ PARKE İLE DÖŞEME KAPLAMASI YAPILMASI | metrekare | 500 |  |  |
| 4 | TLS.17.175 | 70x20x15 CM BOYUTLARINDA (SİYAH ve BEYAZ RENKLİ) BAZALT KAPLAMALI BETON BORDÜR YAPILMASI | metre | 250 |  |  |
| 5 | TLS.26.017/B2 | 70 x 20 x 15 cm boyutlarında normal çimentolu buhar kürlü beton bordür döşenmesi (pahlı, RENKSİZ) | metre | 900 |  |  |
| 6 | TLS.26.017/BY | İdare malı beton bordür taşının şartnamesine uygun döşenmesi | metre | 250 |  |  |
| 7 | TLS.26.017/P2 | 6 cm yüksekliğinde normal çimentolu buhar kürlü beton parke taşı ile döşeme kaplaması yapılması (RENKSİZ) | metrekare | 500 |  |  |
| 8 | TLS.26.017/PY | İdare malı beton parke taşı ile döşeme kaplaması yapılması | metrekare | 250 |  |  |
| 9 | TLS.27.578 | Her genişlikte kargir duvar üzerine normal çimentolu beton harpuşta yapılması (mozayiksiz) | metrekare | 135 |  |  |
| 10 | 15.120.1101 | Makine ile her derinlik ve her genişlikte yumuşak ve sert toprak kazılması (Derin kazı) | metreküp | 2.000 |  |  |
| 11 | 15.150.1004 | Beton santralinde üretilen veya satın alınan ve beton pompasıyla basılan, C 20/25 basınç dayanım sınıfında, gri renkte, normal hazır beton dökülmesi (beton nakli dahil) | metreküp | 500 |  |  |
| 12 | 15.210.1003 | Ocaktan çaplanmış moloz taşı ile 200 dozlu çimento harçlı kargir inşaat yapılması | metreküp | 250 |  |  |
| 13 | 15.180.1002 | Ahşaptan düz yüzeyli beton ve betonarme kalıbı yapılması | metrekare | 5.500 |  |  |
| 14 | 15.160.1001 | Nervürlü çelik hasırın yerine konulması 1,500-3,000 kg/m² (3,000 kg/m² dahil) | ton | 12,5 |  |  |
| **TOPLAM TUTAR** (K.D.V Hariç) | | | | | |  |

\*Birim fiyat teklif ve karma teklif istenen ihalelerde teklif mektubu ekine konacaktır.

Tabloya gerektiği kadar satır eklenecektir.

|  |
| --- |
| Adı - SOYADI / Ticaret unvanı |
| Kaşe ve İmza 3 |

1 Bu sütun idarece hazırlanacaktır.

2 Bu sütun isteklilerce doldurulacaktır.

3 Teklif vermeye yetkili kişi tarafından her sayfası ad soyad/ticaret unvanı yazılarak imzalanacaktır. Ortak girişim olarak teklif verilmesi halinde, her sayfası ad soyad/ticatet unvanı yazılarak bütün ortaklar veya yetki verdikleri kişiler tarafından imzalanacaktır